Procés connexió amb parc bit

* Node parc bit 30aea458f2e4

27/7/2020 11:0:0 Nodo sensor en marcha

27/7/2020 11:26:58 Empieza el config

Ell envia: 27/7/2020 11:27:11 msg Config 12 30aea474cbcc 30aea458f2e4 stats (rx\_timestamp=1636700427, rssi=-108, snr=5.0, sfrx=7, sftx=7, tx\_trials=0, tx\_power=2, tx\_time\_on\_air=119, tx\_counter=144, tx\_frequency=868000000)

27/7/2020 11:27:28 Config ACK recibido

Ell envia: 27/7/2020 11:28:9 msg Config 10 30aea474cbcc 3c71bf877510 30aea458f2e4 stats (rx\_timestamp=1694981523, rssi=-122, snr=-5.0, sfrx=7, sftx=7, tx\_trials=0, tx\_power=3, tx\_time\_on\_air=108, tx\_counter=150, tx\_frequency=868000000)

Ell envia: 27/7/2020 11:30:3 msg Config 6 30aea474cbcc 3c71bf877510 30aea458f2e4 stats (rx\_timestamp=1807498767, rssi=-108, snr=4.0, sfrx=7, sftx=7, tx\_trials=0, tx\_power=3, tx\_time\_on\_air=103, tx\_counter=164, tx\_frequency=868000000)

27/7/2020 11:30:44 Obtencion node\_list ['30aea474cbcc', '30aea458f2e4', '3c71bf877510', '30aea458f354']